Ćwiczenie polega na wykonaniu mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wkreślonego zakresu opracowania w skali 1:500 (w ustawieniach MK wybrać 1:450)

Ewidencja gruntów oraz klasoużytków do wykonania poprzez podpięcie referencyjnie pliku ewid.dgn oraz przerysowanie lub przekopiowanie (na właściwą warstwę) granic i konturów, oraz ich opisanie.

Sytuacja terenowa podlega wektoryzacji z rastra i jedynie weryfikacji na podstawie pikiet oraz ortofotomapy (plik 7.116.22.12.tif). Do wkreślenia dwie drogi gruntowe od strony południowo-wschodniej oraz północnej zakresu opracowania.

Warstwice (wygenerowane w surferze) oraz rzędne terenu wkreślamy na podstawie pikiet z pomiaru. UWAGA! Pikiety pochodzą z dwóch pomiarów i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności z ich użyciem należy je posortować według wysokości a następnie przenumerować od 1 do n. Inne rozwiązanie powodować będzie błędy w bazie wysokości MK 2006.

Etapy opracowania mapy:
1) Nazwanie pliku swoim imieniem i nazwiskiem oraz datą.
2) MS:Wstawienie ramek sekcyjnych obejmujących obszar zakresu opracowania oraz opisanie ich godłami.
3) Wykonianie kopii pliku z mapą do celów roboczych - kalibracja rastrów.
3) MS:Pracujemy na kopii: Usunięcie wszystkich rastów w menedzerze plików rastrowych, usunięcie wszystkich obiektów z pliku za wyjątkiem ramek, godeł, zakresu.
4) IRAS: Kalibracja rastrów i zapis skalibrowanych i obciętych (z opisów pozaramkowych) rastrów do formatu CIT. Rastry nazwać zgodnie z ich nazwą pierwotną dodając przedrostek "k" przed nazwą pliku. UWAGA kalibracja według schematu: kalibracja zgrubna met. Helmerta, kalibracja precyzyjna met. Afiniczną (błędy transformacji max: 0.05), obcięcie opisów pozaramkowych, zapis do cita.
5) Od tej pory pracujemy w pliku roboczym - nie kopii do kalibracji w IRAS. Wszystkie czynności kartograficzne wykonujemy już w MK2006.
6) Sortowanie i przenumerowanie pikiet.
7) Generowanie warstwic w Surferze - cięcie warstwicowe: 0.5, warstwice "połówkowe" także opisane oraz wykonane linią przerywaną.
8) Kartowanie pikiet w MK.
9) Wybranie pustej warstwy (np. 32) i podgranie skalibrowanych rastrów w menedżerze plików rastrowych.
10) Wykonanie ewidencji gruntów i oraz klasoużytków.
11) Wektoryzacja w wspomagana pikietami oraz ortofotomapą.
12) Wkreślenie wygenerowanych warstwic.
13) Opis rzędnych terenu.
14) Wykonanie opisów oraz godła mapy.
15) Przycięcie ramek oraz zostawienie niezbędnych krzyży ramki sekcyjnej.
16) Wykonanie wszystkich niezbędnych opisów.
17) Wydruk mapy w sklali 1:500 do PDF - dwa warianty: czarno-biała, kolorowa I (do wybrania w paletach kororów - MK2006)